\XtoCVerification{MinMaxPeriodic Float32 CPU XMC4800-F144K2048}
\begin{tabular}{l l}
\textbf{Date of Test} & 2026-06-25 \\
\textbf{Target controller} & XMC4800-F144K2048 \\
\end{tabular}
\vspace{1ex}
\XtoCTestCase{Inport test}{1}
Inport test for Filter block MinMaxPeriodic.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=5]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & ... & 112 \\ \hline
\textbf{CPU cycles} & 119 & 91 & ... & 90 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Inputs} \\ \hline
\textbf{In (DSP)} & -0 & -0.139 & ... & 0 \\ \hline
\textbf{phi (DSP)} & -3.142 & -2.967 & ... & -3.142 \\ \hline
\textbf{In} & -0 & -0.139 & ... & 0 \\ \hline
\textbf{phi} & -3.142 & -2.967 & ... & -3.142 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Outputs} \\ \hline
\textbf{max} & 0 & 0 & ... & 0.9 \\ \hline
\textbf{min} & 0 & 0 & ... & 0.1 \\ \hline
\textbf{Exp. max} & 0 & 0 & ... & 0.9 \\ \hline
\textbf{Exp. min} & 0 & 0 & ... & 0.1 \\ \hline
\textbf{max (DSP)} & 0 & 0 & ... & 0.9 \\ \hline
\textbf{min (DSP)} & 0 & 0 & ... & 0.1 \\ \hline
\textbf{Exp. max (DSP)} & 0 & 0 & ... & 0.9 \\ \hline
\textbf{Exp. min (DSP)} & 0 & 0 & ... & 0.1 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance max & $\pm$4,6566e-08 ($\pm$100 LSB) \\ \hline
Tolerance min & $\pm$4,6566e-08 ($\pm$100 LSB) \\ \hline
\end{XtoCtabular}

\begin{XtoCtabular}{Test statistics}
Min CPU cycles & 89 \\ \hline
Max CPU cycles & 119 \\ \hline
Avg CPU cycles & 90 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
