\XtoCVerification{FundFreq Float32 CPU dsPIC33EP256MC502}
\begin{tabular}{l l}
\textbf{Date of Test} & 2026-06-25 \\
\textbf{Target controller} & dsPIC33EP256MC502 \\
\end{tabular}
\vspace{1ex}
\XtoCTestCase{Inport test}{1}
Inport test for Filter block FundFreq.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=5]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & ... & 111 \\ \hline
\textbf{CPU cycles} & 7204 & 9394 & ... & 9847 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Inputs} \\ \hline
\textbf{In (DSP)} & 1.06 & -0.114 & ... & 2.234 \\ \hline
\textbf{phi (DSP)} & -3.142 & -2.972 & ... & 2.972 \\ \hline
\textbf{In} & 1.06 & -0.114 & ... & 2.234 \\ \hline
\textbf{phi} & -3.142 & -2.972 & ... & 2.972 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Parameters} \\ \hline
\textbf{ts\_fact} & \SetCell[c=4]{c}1 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Outputs} \\ \hline
\textbf{Out} & 0 & -0 & ... & 0.717 \\ \hline
\textbf{Exp. Out} & 0 & 0 & ... & 0.717 \\ \hline
\textbf{Out (DSP)} & 0 & -0 & ... & 0.717 \\ \hline
\textbf{Exp. Out (DSP)} & 0 & 0 & ... & 0.717 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance Out & $\pm$1,1642e-06 ($\pm$2500 LSB) \\ \hline
\end{XtoCtabular}

\begin{XtoCtabular}{Test statistics}
Min CPU cycles & 7204 \\ \hline
Max CPU cycles & 9847 \\ \hline
Avg CPU cycles & 8883 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
