\XtoCVerification{MinMaxPeriodic FiP32 CPU PIC32MX170F256}
\begin{tabular}{l l}
\textbf{Date of Test} & 2026-06-25 \\
\textbf{Target controller} & PIC32MX170F256 \\
\end{tabular}
\vspace{1ex}
\XtoCTestCase{Inport test}{1}
Inport test for Filter block MinMaxPeriodic.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=5]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & ... & 112 \\ \hline
\textbf{CPU cycles} & 70 & 64 & ... & 65 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Inputs} \\ \hline
\textbf{In (DSP)} & 0 & -298325298 & ... & 0 \\ \hline
\textbf{phi (DSP)} & -2147483648 & -2028179001 & ... & -2147483648 \\ \hline
\textbf{In} & -0 & -0.139 & ... & 0 \\ \hline
\textbf{phi} & -1 & -0.944 & ... & -1 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Outputs} \\ \hline
\textbf{max} & 0 & 0 & ... & 0.9 \\ \hline
\textbf{min} & 0 & 0 & ... & 0.1 \\ \hline
\textbf{Exp. max} & 0 & 0 & ... & 0.9 \\ \hline
\textbf{Exp. min} & 0 & 0 & ... & 0.1 \\ \hline
\textbf{max (DSP)} & 0 & 0 & ... & 1932735283 \\ \hline
\textbf{min (DSP)} & 0 & 0 & ... & 214748365 \\ \hline
\textbf{Exp. max (DSP)} & 0 & 0 & ... & 1932735283 \\ \hline
\textbf{Exp. min (DSP)} & 0 & 0 & ... & 214748365 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance max & $\pm$4,6566e-10 ($\pm$1 LSB) \\ \hline
Tolerance min & $\pm$4,6566e-10 ($\pm$1 LSB) \\ \hline
\end{XtoCtabular}

\begin{XtoCtabular}{Test statistics}
Min CPU cycles & 58 \\ \hline
Max CPU cycles & 70 \\ \hline
Avg CPU cycles & 60 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
