\XtoCVerification{Real2Int Float32\_Bool CPU PIC32MX170F256}
\begin{tabular}{l l}
\textbf{Date of Test} & 2026-06-19 \\
\textbf{Target controller} & PIC32MX170F256 \\
\end{tabular}
\vspace{1ex}
\XtoCTestCase{Inport test}{1}
Inport test for General block Real2Int.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=5]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & ... & 5 \\ \hline
\textbf{CPU cycles} & 74 & 74 & ... & 74 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Inputs} \\ \hline
\textbf{In (DSP)} & 3.1 & 0.31 & ... & 3.3 \\ \hline
\textbf{In} & 3.1 & 0.31 & ... & 3.3 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Parameters} \\ \hline
\textbf{Scale} & \SetCell[c=4]{c}7.35 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Outputs} \\ \hline
\textbf{Out} & 1 & 1 & ... & 1 \\ \hline
\textbf{Exp. Out} & 1 & 1 & ... & 1 \\ \hline
\textbf{Out (DSP)} & 1 & 1 & ... & 1 \\ \hline
\textbf{Exp. Out (DSP)} & 1 & 1 & ... & 1 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance Out & $\pm$4,6566e-10 ($\pm$0 LSB) \\ \hline
\end{XtoCtabular}

\begin{XtoCtabular}{Test statistics}
Min CPU cycles & 50 \\ \hline
Max CPU cycles & 74 \\ \hline
Avg CPU cycles & 69 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
\XtoCTestCase{Parameter test}{1}
Parameter test for General block Real2Int.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=5]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & ... & 14 \\ \hline
\textbf{CPU cycles} & 74 & 74 & ... & 74 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Inputs} \\ \hline
\textbf{In (DSP)} & \SetCell[c=4]{c}0.1 \\ \hline
\textbf{In} & \SetCell[c=4]{c}0.1 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Parameters} \\ \hline
\textbf{Scale} & -10 & -5 & ... & 10 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Outputs} \\ \hline
\textbf{Out} & 1 & 1 & ... & 1 \\ \hline
\textbf{Exp. Out} & 1 & 1 & ... & 1 \\ \hline
\textbf{Out (DSP)} & 1 & 1 & ... & 1 \\ \hline
\textbf{Exp. Out (DSP)} & 1 & 1 & ... & 1 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance Out & $\pm$4,6566e-10 ($\pm$0 LSB) \\ \hline
\end{XtoCtabular}

\begin{XtoCtabular}{Test statistics}
Min CPU cycles & 74 \\ \hline
Max CPU cycles & 74 \\ \hline
Avg CPU cycles & 74 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
