\XtoCVerification{L2Norm Float32 CPU PIC32MX170F256}
\begin{tabular}{l l}
\textbf{Date of Test} & 2026-06-19 \\
\textbf{Target controller} & PIC32MX170F256 \\
\end{tabular}
\vspace{1ex}
\XtoCTestCase{Inport test}{1}
Inport test for Math block L2Norm.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=5]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & ... & 94 \\ \hline
\textbf{CPU cycles} & 207 & 438 & ... & 481 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Inputs} \\ \hline
\textbf{u1 (DSP)} & 0 & 13.2 & ... & 10.56 \\ \hline
\textbf{u2 (DSP)} & 0 & 0 & ... & 2.64 \\ \hline
\textbf{u1} & 0 & 13.2 & ... & 10.56 \\ \hline
\textbf{u2} & 0 & 0 & ... & 2.64 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Outputs} \\ \hline
\textbf{Out} & 0 & 13.2 & ... & 10.885 \\ \hline
\textbf{Exp. Out} & 0 & 13.2 & ... & 10.885 \\ \hline
\textbf{Out (DSP)} & 0 & 13.2 & ... & 10.885 \\ \hline
\textbf{Exp. Out (DSP)} & 0 & 13.2 & ... & 10.885 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance Out & $\pm$2,3283e-06 ($\pm$5000 LSB) \\ \hline
\end{XtoCtabular}

\begin{XtoCtabular}{Test statistics}
Min CPU cycles & 207 \\ \hline
Max CPU cycles & 513 \\ \hline
Avg CPU cycles & 468 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
