\XtoCVerification{Abs FiP16 CPU STM32G474RE}
\begin{tabular}{l l}
\textbf{Date of Test} & 2026-06-19 \\
\textbf{Target controller} & STM32G474RE \\
\end{tabular}
\vspace{1ex}
\XtoCTestCase{Inport test}{1}
Inport test for Math block Abs.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=7]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & 3 & 4 & ... & 107 \\ \hline
\textbf{CPU cycles} & 76 & 76 & 76 & 76 & ... & 66 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Inputs} \\ \hline
\textbf{In (DSP)} & -32768 & -32768 & -32768 & -32768 & ... & 32767 \\ \hline
\textbf{In} & -1 & -1 & -1 & -1 & ... & 1 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Outputs} \\ \hline
\textbf{Out} & 1 & 1 & 1 & 1 & ... & 1 \\ \hline
\textbf{Exp. Out} & 1 & 1 & 1 & 1 & ... & 1 \\ \hline
\textbf{Out (DSP)} & 32767 & 32767 & 32767 & 32767 & ... & 32767 \\ \hline
\textbf{Exp. Out (DSP)} & 32767 & 32767 & 32767 & 32767 & ... & 32767 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance Out & $\pm$3,0518e-05 ($\pm$1 LSB) \\ \hline
\end{XtoCtabular}

\begin{XtoCtabular}{Test statistics}
Min CPU cycles & 66 \\ \hline
Max CPU cycles & 76 \\ \hline
Avg CPU cycles & 68 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
