\XtoCVerification{NotchBiQ FiP16 CPU STM32F072RB}
\begin{tabular}{l l}
\textbf{Date of Test} & 2026-06-25 \\
\textbf{Target controller} & STM32F072RB \\
\end{tabular}
\vspace{1ex}
\XtoCTestCase{Inport test}{1}
Inport test for Filter block NotchBiQ.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=7]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & 3 & 4 & ... & 101 \\ \hline
\textbf{CPU cycles} & 133 & 133 & 133 & 133 & ... & 133 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Inputs} \\ \hline
\textbf{In (DSP)} & 0 & 0 & 0 & 4915 & ... & 3277 \\ \hline
\textbf{In} & 0 & 0 & 0 & 0.15 & ... & 0.1 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Parameters} \\ \hline
\textbf{method} & \SetCell[c=6]{c}bilinear \\ \hline
\textbf{fn} & \SetCell[c=6]{c}50 \\ \hline
\textbf{Q} & \SetCell[c=6]{c}25 \\ \hline
\textbf{ts\_fact} & \SetCell[c=6]{c}1 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Outputs} \\ \hline
\textbf{Out} & 0 & 0 & 0 & 0.15 & ... & 0.072 \\ \hline
\textbf{Exp. Out} & 0 & 0 & 0 & 0.15 & ... & 0.098 \\ \hline
\textbf{Out (DSP)} & 0 & 0 & 0 & 4911 & ... & 2356 \\ \hline
\textbf{Exp. Out (DSP)} & 0 & 0 & 0 & 4912 & ... & 3214 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance Out & $\pm$2,7466e-02 ($\pm$900 LSB) \\ \hline
\end{XtoCtabular}

\begin{XtoCtabular}{Test statistics}
Min CPU cycles & 133 \\ \hline
Max CPU cycles & 133 \\ \hline
Avg CPU cycles & 133 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
\XtoCTestCase{Conversion test}{1}
Conversion test for Filter block NotchBiQ.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=7]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & 3 & 4 & ... & 10 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Mask parameters} \\ \hline
\textbf{method} & bilinear & bilinear & bilinear & bilinear & ... & bilinear \\ \hline
\textbf{fn} & 10 & 231.111 & 452.222 & 673.333 & ... & 2000 \\ \hline
\textbf{Q} & 10 & 20 & 30 & 40 & ... & 100 \\ \hline
\textbf{ts\_fact} & 1 & 1 & 1 & 1 & ... & 1 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Controller parameters} \\ \hline
\textbf{b2} & 32758 & 32650 & 32616 & 32601 & ... & 32613 \\ \hline
\textbf{a1} & -32757 & -32306 & -31308 & -29726 & ... & -20156 \\ \hline
\textbf{a2} & 32747 & 32532 & 32463 & 32433 & ... & 32458 \\ \hline
\textbf{sfra2} & 15 & 15 & 15 & 15 & ... & 15 \\ \hline
\textbf{sfrb0} & 15 & 15 & 15 & 15 & ... & 15 \\ \hline
\textbf{sfrb1} & 14 & 14 & 14 & 14 & ... & 15 \\ \hline
\textbf{sfrb2} & 15 & 15 & 15 & 15 & ... & 15 \\ \hline
\textbf{sfra1} & 14 & 14 & 14 & 14 & ... & 15 \\ \hline
\textbf{b0} & 32758 & 32650 & 32616 & 32601 & ... & 32613 \\ \hline
\textbf{b1} & -32757 & -32306 & -31308 & -29726 & ... & -20156 \\ \hline
\textbf{Exp. b2} & 32758 & 32650 & 32616 & 32601 & ... & 32613 \\ \hline
\textbf{Exp. a1} & -32757 & -32306 & -31308 & -29726 & ... & -20156 \\ \hline
\textbf{Exp. a2} & 32747 & 32532 & 32463 & 32433 & ... & 32458 \\ \hline
\textbf{Exp. sfra2} & 15 & 15 & 15 & 15 & ... & 15 \\ \hline
\textbf{Exp. sfrb0} & 15 & 15 & 15 & 15 & ... & 15 \\ \hline
\textbf{Exp. sfrb1} & 14 & 14 & 14 & 14 & ... & 15 \\ \hline
\textbf{Exp. sfrb2} & 15 & 15 & 15 & 15 & ... & 15 \\ \hline
\textbf{Exp. sfra1} & 14 & 14 & 14 & 14 & ... & 15 \\ \hline
\textbf{Exp. b0} & 32758 & 32650 & 32616 & 32601 & ... & 32613 \\ \hline
\textbf{Exp. b1} & -32757 & -32306 & -31308 & -29726 & ... & -20156 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance b2 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance a1 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance a2 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance sfra2 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance sfrb0 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance sfrb1 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance sfrb2 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance sfra1 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance b0 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance b1 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
\XtoCTestCase{Conversion-on-Target test}{1}
Conversion-on-Target test for Filter block NotchBiQ.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=7]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & 3 & 4 & ... & 10 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Mask parameters} \\ \hline
\textbf{method} & bilinear & bilinear & bilinear & bilinear & ... & bilinear \\ \hline
\textbf{fn} & 10 & 231.111 & 452.222 & 673.333 & ... & 2000 \\ \hline
\textbf{Q} & 10 & 20 & 30 & 40 & ... & 100 \\ \hline
\textbf{ts\_fact} & 1 & 1 & 1 & 1 & ... & 1 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Controller parameters} \\ \hline
\textbf{b2} & 32757 & 32649 & 32615 & 32600 & ... & 32612 \\ \hline
\textbf{a1} & -32757 & -32306 & -31307 & -29726 & ... & -20155 \\ \hline
\textbf{a2} & 32747 & 32531 & 32463 & 32433 & ... & 32457 \\ \hline
\textbf{sfra2} & 15 & 15 & 15 & 15 & ... & 15 \\ \hline
\textbf{sfrb0} & 15 & 15 & 15 & 15 & ... & 15 \\ \hline
\textbf{sfrb1} & 14 & 14 & 14 & 14 & ... & 15 \\ \hline
\textbf{sfrb2} & 15 & 15 & 15 & 15 & ... & 15 \\ \hline
\textbf{sfra1} & 14 & 14 & 14 & 14 & ... & 15 \\ \hline
\textbf{b0} & 32757 & 32649 & 32615 & 32600 & ... & 32612 \\ \hline
\textbf{b1} & -32757 & -32306 & -31307 & -29726 & ... & -20155 \\ \hline
\textbf{Exp. b2} & 32758 & 32650 & 32616 & 32601 & ... & 32613 \\ \hline
\textbf{Exp. a1} & -32757 & -32306 & -31308 & -29726 & ... & -20156 \\ \hline
\textbf{Exp. a2} & 32747 & 32532 & 32463 & 32433 & ... & 32458 \\ \hline
\textbf{Exp. sfra2} & 15 & 15 & 15 & 15 & ... & 15 \\ \hline
\textbf{Exp. sfrb0} & 15 & 15 & 15 & 15 & ... & 15 \\ \hline
\textbf{Exp. sfrb1} & 14 & 14 & 14 & 14 & ... & 15 \\ \hline
\textbf{Exp. sfrb2} & 15 & 15 & 15 & 15 & ... & 15 \\ \hline
\textbf{Exp. sfra1} & 14 & 14 & 14 & 14 & ... & 15 \\ \hline
\textbf{Exp. b0} & 32758 & 32650 & 32616 & 32601 & ... & 32613 \\ \hline
\textbf{Exp. b1} & -32757 & -32306 & -31308 & -29726 & ... & -20156 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance b2 & $\pm$1,0000e+00 \\ \hline
Tolerance a1 & $\pm$1,0000e+00 \\ \hline
Tolerance a2 & $\pm$1,0000e+00 \\ \hline
Tolerance sfra2 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance sfrb0 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance sfrb1 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance sfrb2 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance sfra1 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance b0 & $\pm$1,0000e+00 \\ \hline
Tolerance b1 & $\pm$1,0000e+00 \\ \hline
\end{XtoCtabular}

\begin{XtoCtabular}{Test statistics}
Min CPU cycles & 20698 \\ \hline
Max CPU cycles & 22002 \\ \hline
Avg CPU cycles & 21690 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
