\XtoCVerification{Sin Float32 CPU TMS320F28379D}
\begin{tabular}{l l}
\textbf{Date of Test} & 2026-06-22 \\
\textbf{Target controller} & TMS320F28379D \\
\end{tabular}
\vspace{1ex}
\XtoCTestCase{Inport test}{1}
Inport test for Math block Sin.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=5]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & ... & 133 \\ \hline
\textbf{CPU cycles} & 137 & 137 & ... & 133 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Inputs} \\ \hline
\textbf{In (DSP)} & -3.142 & -3.094 & ... & 3.142 \\ \hline
\textbf{In} & -3.142 & -3.094 & ... & 3.142 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Outputs} \\ \hline
\textbf{Out} & 0 & -0.048 & ... & -0 \\ \hline
\textbf{Exp. Out} & -0 & -0.048 & ... & 0 \\ \hline
\textbf{Out (DSP)} & 0 & -0.048 & ... & -0 \\ \hline
\textbf{Exp. Out (DSP)} & -0 & -0.048 & ... & 0 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance Out & $\pm$1,3970e-07 ($\pm$300 LSB) \\ \hline
\end{XtoCtabular}

\begin{XtoCtabular}{Test statistics}
Min CPU cycles & 133 \\ \hline
Max CPU cycles & 137 \\ \hline
Avg CPU cycles & 135 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
