\XtoCVerification{DT1 FiP32 CPU XMC4800-F144K2048}
\begin{tabular}{l l}
\textbf{Date of Test} & 2026-06-19 \\
\textbf{Target controller} & XMC4800-F144K2048 \\
\end{tabular}
\vspace{1ex}
\XtoCTestCase{Inport test}{1}
Inport test for Control block DT1.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=5]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & ... & 105 \\ \hline
\textbf{CPU cycles} & 150 & 133 & ... & 133 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Inputs} \\ \hline
\textbf{In (DSP)} & 0 & 0 & ... & -322122547 \\ \hline
\textbf{In} & 0 & 0 & ... & -0.15 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Parameters} \\ \hline
\textbf{V} & \SetCell[c=4]{c}0.01 \\ \hline
\textbf{fc} & \SetCell[c=4]{c}47 \\ \hline
\textbf{ts\_fact} & \SetCell[c=4]{c}1 \\ \hline
\textbf{method} & \SetCell[c=4]{c}zoh \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Outputs} \\ \hline
\textbf{Out} & 0 & 0 & ... & -0.158 \\ \hline
\textbf{Exp. Out} & 0 & 0 & ... & -0.158 \\ \hline
\textbf{Out (DSP)} & 0 & 0 & ... & -338924496 \\ \hline
\textbf{Exp. Out (DSP)} & 0 & 0 & ... & -338924509 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance Out & $\pm$9,3132e-09 ($\pm$20 LSB) \\ \hline
\end{XtoCtabular}

\begin{XtoCtabular}{Test statistics}
Min CPU cycles & 133 \\ \hline
Max CPU cycles & 150 \\ \hline
Avg CPU cycles & 133 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
