\XtoCVerification{FundFreq FiP16 CPU XMC4800-F144K2048}
\begin{tabular}{l l}
\textbf{Date of Test} & 2026-06-25 \\
\textbf{Target controller} & XMC4800-F144K2048 \\
\end{tabular}
\vspace{1ex}
\XtoCTestCase{Inport test}{1}
Inport test for Filter block FundFreq.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=7]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & 3 & 4 & ... & 111 \\ \hline
\textbf{CPU cycles} & 212 & 179 & 174 & 174 & ... & 176 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Inputs} \\ \hline
\textbf{In (DSP)} & 6554 & -705 & -6595 & -10422 & ... & 13812 \\ \hline
\textbf{phi (DSP)} & -32768 & -30997 & -29226 & -27454 & ... & 30997 \\ \hline
\textbf{In} & 0.2 & -0.022 & -0.201 & -0.318 & ... & 0.422 \\ \hline
\textbf{phi} & -1 & -0.946 & -0.892 & -0.838 & ... & 0.946 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Parameters} \\ \hline
\textbf{ts\_fact} & \SetCell[c=6]{c}1 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Outputs} \\ \hline
\textbf{Out} & 0 & 0 & 0 & 0 & ... & 0.135 \\ \hline
\textbf{Exp. Out} & 0 & 0 & 0 & 0 & ... & 0.135 \\ \hline
\textbf{Out (DSP)} & 0 & 0 & 0 & 0 & ... & 4428 \\ \hline
\textbf{Exp. Out (DSP)} & 0 & 0 & 0 & 0 & ... & 4430 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance Out & $\pm$3,0518e-04 ($\pm$10 LSB) \\ \hline
\end{XtoCtabular}

\begin{XtoCtabular}{Test statistics}
Min CPU cycles & 165 \\ \hline
Max CPU cycles & 212 \\ \hline
Avg CPU cycles & 174 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
