\XtoCVerification{P FiP16 CPU PIC32MX170F256}
\begin{tabular}{l l}
\textbf{Date of Test} & 2026-06-19 \\
\textbf{Target controller} & PIC32MX170F256 \\
\end{tabular}
\vspace{1ex}
\XtoCTestCase{Inport test}{1}
Inport test for Control block P.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=7]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & 3 & 4 & ... & 201 \\ \hline
\textbf{CPU cycles} & 30 & 30 & 30 & 50 & ... & 50 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Inputs} \\ \hline
\textbf{In (DSP)} & 0 & 0 & 0 & 0 & ... & 0 \\ \hline
\textbf{Enable (DSP)} & 0 & 0 & 0 & 1 & ... & 1 \\ \hline
\textbf{In} & 0 & 0 & 0 & 0 & ... & 0 \\ \hline
\textbf{Enable} & 0 & 0 & 0 & 1 & ... & 1 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Parameters} \\ \hline
\textbf{Kp} & \SetCell[c=6]{c}2 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Outputs} \\ \hline
\textbf{Out} & 0 & 0 & 0 & 0 & ... & 0 \\ \hline
\textbf{Exp. Out} & 0 & 0 & 0 & 0 & ... & 0 \\ \hline
\textbf{Out (DSP)} & 0 & 0 & 0 & 0 & ... & 0 \\ \hline
\textbf{Exp. Out (DSP)} & 0 & 0 & 0 & 0 & ... & 0 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance Out & $\pm$3,0518e-05 ($\pm$1 LSB) \\ \hline
\end{XtoCtabular}

\begin{XtoCtabular}{Test statistics}
Min CPU cycles & 30 \\ \hline
Max CPU cycles & 50 \\ \hline
Avg CPU cycles & 49 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
\XtoCTestCase{Conversion test}{1}
Conversion test for Control block P.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=7]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & 3 & 4 & ... & 37 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Mask parameters} \\ \hline
\textbf{Kp} & -10 & -9.444 & -8.889 & -8.333 & ... & 10 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Controller parameters} \\ \hline
\textbf{sfrb1} & 11 & 11 & 11 & 11 & ... & 11 \\ \hline
\textbf{b1} & -20480 & -19342 & -18204 & -17067 & ... & 20480 \\ \hline
\textbf{Exp. sfrb1} & 11 & 11 & 11 & 11 & ... & 11 \\ \hline
\textbf{Exp. b1} & -20480 & -19342 & -18204 & -17067 & ... & 20480 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance sfrb1 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance b1 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
\XtoCTestCase{Conversion-on-Target test}{1}
Conversion-on-Target test for Control block P.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=7]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & 3 & 4 & ... & 37 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Mask parameters} \\ \hline
\textbf{Kp} & -10 & -9.444 & -8.889 & -8.333 & ... & 10 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Controller parameters} \\ \hline
\textbf{sfrb1} & 11 & 11 & 11 & 11 & ... & 11 \\ \hline
\textbf{b1} & -20480 & -19342 & -18204 & -17066 & ... & 20480 \\ \hline
\textbf{Exp. sfrb1} & 11 & 11 & 11 & 11 & ... & 11 \\ \hline
\textbf{Exp. b1} & -20480 & -19342 & -18204 & -17067 & ... & 20480 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance sfrb1 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance b1 & $\pm$1,0000e+00 \\ \hline
\end{XtoCtabular}

\begin{XtoCtabular}{Test statistics}
Min CPU cycles & 774 \\ \hline
Max CPU cycles & 1943 \\ \hline
Avg CPU cycles & 1547 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
