\XtoCVerification{Bilin FiP16 CPU STM32F072RB}
\begin{tabular}{l l}
\textbf{Date of Test} & 2026-06-25 \\
\textbf{Target controller} & STM32F072RB \\
\end{tabular}
\vspace{1ex}
\XtoCTestCase{Inport test}{1}
Inport test for Filter block Bilin.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=7]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & 3 & 4 & ... & 73 \\ \hline
\textbf{CPU cycles} & 99 & 99 & 99 & 99 & ... & 99 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Inputs} \\ \hline
\textbf{In (DSP)} & -1842 & -679 & 5729 & 7954 & ... & 15256 \\ \hline
\textbf{In} & -0.056 & -0.021 & 0.175 & 0.243 & ... & 0.466 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Parameters} \\ \hline
\textbf{b0} & \SetCell[c=6]{c}0.2 \\ \hline
\textbf{b1} & \SetCell[c=6]{c}0.1 \\ \hline
\textbf{a0} & \SetCell[c=6]{c}1.1 \\ \hline
\textbf{a1} & \SetCell[c=6]{c}-0.7 \\ \hline
\textbf{ts\_fact} & \SetCell[c=6]{c}1 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Outputs} \\ \hline
\textbf{Out} & -0.01 & -0.015 & 0.02 & 0.073 & ... & 0.338 \\ \hline
\textbf{Exp. Out} & -0.01 & -0.015 & 0.02 & 0.073 & ... & 0.338 \\ \hline
\textbf{Out (DSP)} & -335 & -505 & 658 & 2385 & ... & 11070 \\ \hline
\textbf{Exp. Out (DSP)} & -335 & -504 & 659 & 2387 & ... & 11073 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance Out & $\pm$1,5259e-04 ($\pm$5 LSB) \\ \hline
\end{XtoCtabular}

\begin{XtoCtabular}{Test statistics}
Min CPU cycles & 99 \\ \hline
Max CPU cycles & 99 \\ \hline
Avg CPU cycles & 99 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
\XtoCTestCase{Conversion test}{1}
Conversion test for Filter block Bilin.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=7]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & 3 & 4 & ... & 8 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Mask parameters} \\ \hline
\textbf{b0} & 0 & 0.1 & 0.2 & 0.5 & ... & 10 \\ \hline
\textbf{b1} & 0 & 0.1 & 0.2 & 0.5 & ... & 10 \\ \hline
\textbf{a0} & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 1 & ... & 1 \\ \hline
\textbf{a1} & 0 & 0.1 & 0.2 & 0.5 & ... & 10 \\ \hline
\textbf{ts\_fact} & 1 & 1 & 1 & 1 & ... & 1 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Controller parameters} \\ \hline
\textbf{a1} & 0 & 16384 & 16384 & 16384 & ... & 20480 \\ \hline
\textbf{sfrb0} & 15 & 14 & 13 & 15 & ... & 11 \\ \hline
\textbf{sfrb1} & 15 & 14 & 13 & 15 & ... & 11 \\ \hline
\textbf{sfra1} & 15 & 14 & 13 & 15 & ... & 11 \\ \hline
\textbf{b0} & 0 & 16384 & 16384 & 16384 & ... & 20480 \\ \hline
\textbf{b1} & 0 & 16384 & 16384 & 16384 & ... & 20480 \\ \hline
\textbf{Exp. a1} & 0 & 16384 & 16384 & 16384 & ... & 20480 \\ \hline
\textbf{Exp. sfrb0} & 15 & 14 & 13 & 15 & ... & 11 \\ \hline
\textbf{Exp. sfrb1} & 15 & 14 & 13 & 15 & ... & 11 \\ \hline
\textbf{Exp. sfra1} & 15 & 14 & 13 & 15 & ... & 11 \\ \hline
\textbf{Exp. b0} & 0 & 16384 & 16384 & 16384 & ... & 20480 \\ \hline
\textbf{Exp. b1} & 0 & 16384 & 16384 & 16384 & ... & 20480 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance a1 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance sfrb0 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance sfrb1 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance sfra1 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance b0 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance b1 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
\XtoCTestCase{Conversion-on-Target test}{1}
Conversion-on-Target test for Filter block Bilin.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=7]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & 3 & 4 & ... & 8 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Mask parameters} \\ \hline
\textbf{b0} & 0 & 0.1 & 0.2 & 0.5 & ... & 10 \\ \hline
\textbf{b1} & 0 & 0.1 & 0.2 & 0.5 & ... & 10 \\ \hline
\textbf{a0} & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 1 & ... & 1 \\ \hline
\textbf{a1} & 0 & 0.1 & 0.2 & 0.5 & ... & 10 \\ \hline
\textbf{ts\_fact} & 1 & 1 & 1 & 1 & ... & 1 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Controller parameters} \\ \hline
\textbf{a1} & 0 & 16384 & 16384 & 16384 & ... & 20480 \\ \hline
\textbf{sfrb0} & 15 & 14 & 13 & 15 & ... & 11 \\ \hline
\textbf{sfrb1} & 15 & 14 & 13 & 15 & ... & 11 \\ \hline
\textbf{sfra1} & 15 & 14 & 13 & 15 & ... & 11 \\ \hline
\textbf{b0} & 0 & 16384 & 16384 & 16384 & ... & 20480 \\ \hline
\textbf{b1} & 0 & 16384 & 16384 & 16384 & ... & 20480 \\ \hline
\textbf{Exp. a1} & 0 & 16384 & 16384 & 16384 & ... & 20480 \\ \hline
\textbf{Exp. sfrb0} & 15 & 14 & 13 & 15 & ... & 11 \\ \hline
\textbf{Exp. sfrb1} & 15 & 14 & 13 & 15 & ... & 11 \\ \hline
\textbf{Exp. sfra1} & 15 & 14 & 13 & 15 & ... & 11 \\ \hline
\textbf{Exp. b0} & 0 & 16384 & 16384 & 16384 & ... & 20480 \\ \hline
\textbf{Exp. b1} & 0 & 16384 & 16384 & 16384 & ... & 20480 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance a1 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance sfrb0 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance sfrb1 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance sfra1 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance b0 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance b1 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
\end{XtoCtabular}

\begin{XtoCtabular}{Test statistics}
Min CPU cycles & 5338 \\ \hline
Max CPU cycles & 15205 \\ \hline
Avg CPU cycles & 10684 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
