\XtoCVerification{Asin Float32 CPU STM32F072RB}
\begin{tabular}{l l}
\textbf{Date of Test} & 2026-06-19 \\
\textbf{Target controller} & STM32F072RB \\
\end{tabular}
\vspace{1ex}
\XtoCTestCase{Inport test}{1}
Inport test for Math block Asin.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=5]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & ... & 133 \\ \hline
\textbf{CPU cycles} & 717 & 5326 & ... & 717 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Inputs} \\ \hline
\textbf{In (DSP)} & -1 & -0.985 & ... & 1 \\ \hline
\textbf{In} & -1 & -0.985 & ... & 1 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Outputs} \\ \hline
\textbf{Out} & -1.571 & -1.396 & ... & 1.571 \\ \hline
\textbf{Exp. Out} & -1.571 & -1.396 & ... & 1.571 \\ \hline
\textbf{Out (DSP)} & -1.571 & -1.396 & ... & 1.571 \\ \hline
\textbf{Exp. Out (DSP)} & -1.571 & -1.396 & ... & 1.571 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance Out & $\pm$2,7940e-07 ($\pm$600 LSB) \\ \hline
\end{XtoCtabular}

\begin{XtoCtabular}{Test statistics}
Min CPU cycles & 430 \\ \hline
Max CPU cycles & 7053 \\ \hline
Avg CPU cycles & 5554 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
