\XtoCVerification{FundFreq FiP32 CPU STM32G474RE}
\begin{tabular}{l l}
\textbf{Date of Test} & 2026-06-25 \\
\textbf{Target controller} & STM32G474RE \\
\end{tabular}
\vspace{1ex}
\XtoCTestCase{Inport test}{1}
Inport test for Filter block FundFreq.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=5]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & ... & 111 \\ \hline
\textbf{CPU cycles} & 296 & 301 & ... & 301 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Inputs} \\ \hline
\textbf{In (DSP)} & 429496730 & -46178986 & ... & 905172445 \\ \hline
\textbf{phi (DSP)} & -2147483648 & -2031403451 & ... & 2031403451 \\ \hline
\textbf{In} & 0.2 & -0.022 & ... & 0.422 \\ \hline
\textbf{phi} & -1 & -0.946 & ... & 0.946 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Parameters} \\ \hline
\textbf{ts\_fact} & \SetCell[c=4]{c}1 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Outputs} \\ \hline
\textbf{Out} & 0 & 0 & ... & 0.135 \\ \hline
\textbf{Exp. Out} & 0 & 0 & ... & 0.135 \\ \hline
\textbf{Out (DSP)} & 0 & 0 & ... & 290320398 \\ \hline
\textbf{Exp. Out (DSP)} & 0 & 0 & ... & 290341199 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance Out & $\pm$2,3283e-04 ($\pm$500000 LSB) \\ \hline
\end{XtoCtabular}

\begin{XtoCtabular}{Test statistics}
Min CPU cycles & 296 \\ \hline
Max CPU cycles & 602 \\ \hline
Avg CPU cycles & 306 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
