\XtoCVerification{uAdd Float32 CPU XMC4800-F144K2048}
\begin{tabular}{l l}
\textbf{Date of Test} & 2026-06-19 \\
\textbf{Target controller} & XMC4800-F144K2048 \\
\end{tabular}
\vspace{1ex}
\XtoCTestCase{Inport test}{1}
Inport test for Math block uAdd.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=5]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & ... & 214 \\ \hline
\textbf{CPU cycles} & 121 & 91 & ... & 266 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Inputs} \\ \hline
\textbf{In1 (DSP)} & -2 & -1.962 & ... & 2 \\ \hline
\textbf{In2 (DSP)} & 2 & 1.962 & ... & 2 \\ \hline
\textbf{In1} & -2 & -1.962 & ... & 2 \\ \hline
\textbf{In2} & 2 & 1.962 & ... & 2 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Outputs} \\ \hline
\textbf{Out} & 0 & 0 & ... & -2.283 \\ \hline
\textbf{Exp. Out} & 0 & 0 & ... & -2.283 \\ \hline
\textbf{Out (DSP)} & 0 & 0 & ... & -2.283 \\ \hline
\textbf{Exp. Out (DSP)} & 0 & 0 & ... & -2.283 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance Out & $\pm$5,5879e-07 ($\pm$1200 LSB) \\ \hline
\end{XtoCtabular}

\begin{XtoCtabular}{Test statistics}
Min CPU cycles & 91 \\ \hline
Max CPU cycles & 298 \\ \hline
Avg CPU cycles & 111 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
