\XtoCVerification{ACDC FiP16 CPU STM32F072RB}
\begin{tabular}{l l}
\textbf{Date of Test} & 2026-06-25 \\
\textbf{Target controller} & STM32F072RB \\
\end{tabular}
\vspace{1ex}
\XtoCTestCase{Inport test}{1}
Inport test for Filter block ACDC.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=7]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & 3 & 4 & ... & 111 \\ \hline
\textbf{CPU cycles} & 114 & 114 & 114 & 114 & ... & 114 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Inputs} \\ \hline
\textbf{In (DSP)} & 9830 & 7061 & 4372 & 1840 & ... & 12599 \\ \hline
\textbf{phi (DSP)} & -32768 & -30997 & -29226 & -27454 & ... & 30997 \\ \hline
\textbf{In} & 0.3 & 0.215 & 0.133 & 0.056 & ... & 0.385 \\ \hline
\textbf{phi} & -1 & -0.946 & -0.892 & -0.838 & ... & 0.946 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Parameters} \\ \hline
\textbf{ts\_fact} & \SetCell[c=6]{c}1 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Outputs} \\ \hline
\textbf{AC} & 0.3 & 0.215 & 0.133 & 0.056 & ... & 0.085 \\ \hline
\textbf{DC} & 0 & 0 & 0 & 0 & ... & 0.3 \\ \hline
\textbf{Exp. AC} & 0.3 & 0.215 & 0.133 & 0.056 & ... & 0.085 \\ \hline
\textbf{Exp. DC} & 0 & 0 & 0 & 0 & ... & 0.3 \\ \hline
\textbf{AC (DSP)} & 9830 & 7061 & 4372 & 1840 & ... & 2769 \\ \hline
\textbf{DC (DSP)} & 0 & 0 & 0 & 0 & ... & 9830 \\ \hline
\textbf{Exp. AC (DSP)} & 9830 & 7061 & 4372 & 1840 & ... & 2769 \\ \hline
\textbf{Exp. DC (DSP)} & 0 & 0 & 0 & 0 & ... & 9830 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance AC & $\pm$3,0518e-05 ($\pm$1 LSB) \\ \hline
Tolerance DC & $\pm$3,0518e-05 ($\pm$1 LSB) \\ \hline
\end{XtoCtabular}

\begin{XtoCtabular}{Test statistics}
Min CPU cycles & 114 \\ \hline
Max CPU cycles & 268 \\ \hline
Avg CPU cycles & 117 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
