\XtoCVerification{ManualSwitch FiP16 CPU TMS320F28379D}
\begin{tabular}{l l}
\textbf{Date of Test} & 2026-06-22 \\
\textbf{Target controller} & TMS320F28379D \\
\end{tabular}
\vspace{1ex}
\XtoCTestCase{Inport test}{1}
Inport test for General block ManualSwitch.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|X[c]|X[c]|X[c]|X[c]|X[c]|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=6]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline
\textbf{CPU cycles} & 38 & 38 & 38 & 38 & 38 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=6]{l} \textit{Inputs} \\ \hline
\textbf{In1 (DSP)} & 0 & 3277 & 6554 & 9830 & 13107 \\ \hline
\textbf{In2 (DSP)} & 3277 & 6554 & 9830 & 13107 & 16384 \\ \hline
\textbf{In1} & 0 & 0.1 & 0.2 & 0.3 & 0.4 \\ \hline
\textbf{In2} & 0.1 & 0.2 & 0.3 & 0.4 & 0.5 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=6]{l} \textit{Parameters} \\ \hline
\textbf{Toggle} & \SetCell[c=5]{c} \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=6]{l} \textit{Outputs} \\ \hline
\textbf{Out} & 0 & 0.1 & 0.2 & 0.3 & 0.4 \\ \hline
\textbf{Exp. Out} & 0 & 0.1 & 0.2 & 0.3 & 0.4 \\ \hline
\textbf{Out (DSP)} & 0 & 3277 & 6554 & 9830 & 13107 \\ \hline
\textbf{Exp. Out (DSP)} & 0 & 3277 & 6554 & 9830 & 13107 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance Out & $\pm$3,0518e-05 ($\pm$1 LSB) \\ \hline
\end{XtoCtabular}

\begin{XtoCtabular}{Test statistics}
Min CPU cycles & 38 \\ \hline
Max CPU cycles & 38 \\ \hline
Avg CPU cycles & 38 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
\XtoCTestCase{Parameter test}{1}
Parameter test for General block ManualSwitch.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=7]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & 3 & 4 & ... & 10 \\ \hline
\textbf{CPU cycles} & 38 & 38 & 38 & 38 & ... & 38 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Inputs} \\ \hline
\textbf{In1 (DSP)} & \SetCell[c=6]{c}9830 \\ \hline
\textbf{In2 (DSP)} & \SetCell[c=6]{c}19661 \\ \hline
\textbf{In1} & \SetCell[c=6]{c}0.3 \\ \hline
\textbf{In2} & \SetCell[c=6]{c}0.6 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Parameters} \\ \hline
\textbf{Toggle} & 0 & 0.1 & 1 & 2 & ... & -3 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Outputs} \\ \hline
\textbf{Out} & 0.3 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & ... & 0.6 \\ \hline
\textbf{Exp. Out} & 0.3 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & ... & 0.6 \\ \hline
\textbf{Out (DSP)} & 9830 & 19661 & 19661 & 19661 & ... & 19661 \\ \hline
\textbf{Exp. Out (DSP)} & 9830 & 19661 & 19661 & 19661 & ... & 19661 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance Out & $\pm$3,0518e-05 ($\pm$1 LSB) \\ \hline
\end{XtoCtabular}

\begin{XtoCtabular}{Test statistics}
Min CPU cycles & 38 \\ \hline
Max CPU cycles & 38 \\ \hline
Avg CPU cycles & 38 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
\XtoCTestCase{Conversion test}{1}
Conversion test for General block ManualSwitch.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=7]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & 3 & 4 & ... & 10 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Mask parameters} \\ \hline
\textbf{Toggle} & 0 & 0.1 & 1 & 2 & ... & -3 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Controller parameters} \\ \hline
\textbf{Toggle} & 0 & 1 & 1 & 1 & ... & 1 \\ \hline
\textbf{Exp. Toggle} & 0 & 1 & 1 & 1 & ... & 1 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance Toggle & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
\XtoCTestCase{Conversion-on-Target test}{1}
Conversion-on-Target test for General block ManualSwitch.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=7]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & 3 & 4 & ... & 10 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Mask parameters} \\ \hline
\textbf{Toggle} & 0 & 0.1 & 1 & 2 & ... & -3 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=7]{l} \textit{Controller parameters} \\ \hline
\textbf{Toggle} & 0 & 1 & 1 & 1 & ... & 1 \\ \hline
\textbf{Exp. Toggle} & 0 & 1 & 1 & 1 & ... & 1 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance Toggle & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
\end{XtoCtabular}

\begin{XtoCtabular}{Test statistics}
Min CPU cycles & 611 \\ \hline
Max CPU cycles & 646 \\ \hline
Avg CPU cycles & 639 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
