\XtoCVerification{NotchBiQ FiP32 CPU TMS320F28335}
\begin{tabular}{l l}
\textbf{Date of Test} & 2026-06-25 \\
\textbf{Target controller} & TMS320F28335 \\
\end{tabular}
\vspace{1ex}
\XtoCTestCase{Inport test}{1}
Inport test for Filter block NotchBiQ.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=5]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & ... & 101 \\ \hline
\textbf{CPU cycles} & 266 & 266 & ... & 266 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Inputs} \\ \hline
\textbf{In (DSP)} & 0 & 0 & ... & 214748365 \\ \hline
\textbf{In} & 0 & 0 & ... & 0.1 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Parameters} \\ \hline
\textbf{method} & \SetCell[c=4]{c}bilinear \\ \hline
\textbf{fn} & \SetCell[c=4]{c}50 \\ \hline
\textbf{Q} & \SetCell[c=4]{c}25 \\ \hline
\textbf{ts\_fact} & \SetCell[c=4]{c}1 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Outputs} \\ \hline
\textbf{Out} & 0 & 0 & ... & 0.098 \\ \hline
\textbf{Exp. Out} & 0 & 0 & ... & 0.098 \\ \hline
\textbf{Out (DSP)} & 0 & 0 & ... & 210653100 \\ \hline
\textbf{Exp. Out (DSP)} & 0 & 0 & ... & 210653187 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance Out & $\pm$4,6566e-07 ($\pm$1000 LSB) \\ \hline
\end{XtoCtabular}

\begin{XtoCtabular}{Test statistics}
Min CPU cycles & 266 \\ \hline
Max CPU cycles & 266 \\ \hline
Avg CPU cycles & 266 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
\XtoCTestCase{Conversion test}{1}
Conversion test for Filter block NotchBiQ.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=5]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & ... & 10 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Mask parameters} \\ \hline
\textbf{method} & bilinear & bilinear & ... & bilinear \\ \hline
\textbf{fn} & 10 & 231.111 & ... & 2000 \\ \hline
\textbf{Q} & 10 & 20 & ... & 100 \\ \hline
\textbf{ts\_fact} & 1 & 1 & ... & 1 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Controller parameters} \\ \hline
\textbf{b2} & 2146809212 & 2139743042 & ... & 2137320087 \\ \hline
\textbf{a1} & -2146766836 & -2117222972 & ... & -1320936459 \\ \hline
\textbf{a2} & 2146134777 & 2132002436 & ... & 2127156526 \\ \hline
\textbf{sfra2} & 31 & 31 & ... & 31 \\ \hline
\textbf{sfrb0} & 31 & 31 & ... & 31 \\ \hline
\textbf{sfrb1} & 30 & 30 & ... & 31 \\ \hline
\textbf{sfrb2} & 31 & 31 & ... & 31 \\ \hline
\textbf{sfra1} & 30 & 30 & ... & 31 \\ \hline
\textbf{b0} & 2146809212 & 2139743042 & ... & 2137320087 \\ \hline
\textbf{b1} & -2146766836 & -2117222972 & ... & -1320936459 \\ \hline
\textbf{Exp. b2} & 2146809212 & 2139743042 & ... & 2137320087 \\ \hline
\textbf{Exp. a1} & -2146766836 & -2117222972 & ... & -1320936459 \\ \hline
\textbf{Exp. a2} & 2146134777 & 2132002436 & ... & 2127156526 \\ \hline
\textbf{Exp. sfra2} & 31 & 31 & ... & 31 \\ \hline
\textbf{Exp. sfrb0} & 31 & 31 & ... & 31 \\ \hline
\textbf{Exp. sfrb1} & 30 & 30 & ... & 31 \\ \hline
\textbf{Exp. sfrb2} & 31 & 31 & ... & 31 \\ \hline
\textbf{Exp. sfra1} & 30 & 30 & ... & 31 \\ \hline
\textbf{Exp. b0} & 2146809212 & 2139743042 & ... & 2137320087 \\ \hline
\textbf{Exp. b1} & -2146766836 & -2117222972 & ... & -1320936459 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance b2 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance a1 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance a2 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance sfra2 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance sfrb0 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance sfrb1 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance sfrb2 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance sfra1 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance b0 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance b1 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
\XtoCTestCase{Conversion-on-Target test}{1}
Conversion-on-Target test for Filter block NotchBiQ.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=5]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & ... & 10 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Mask parameters} \\ \hline
\textbf{method} & bilinear & bilinear & ... & bilinear \\ \hline
\textbf{fn} & 10 & 231.111 & ... & 2000 \\ \hline
\textbf{Q} & 10 & 20 & ... & 100 \\ \hline
\textbf{ts\_fact} & 1 & 1 & ... & 1 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Controller parameters} \\ \hline
\textbf{b2} & 2146808960 & 2139742848 & ... & 2137319936 \\ \hline
\textbf{a1} & -2146766848 & -2117223040 & ... & -1320936704 \\ \hline
\textbf{a2} & 2146134656 & 2132002304 & ... & 2127156352 \\ \hline
\textbf{sfra2} & 31 & 31 & ... & 31 \\ \hline
\textbf{sfrb0} & 31 & 31 & ... & 31 \\ \hline
\textbf{sfrb1} & 30 & 30 & ... & 31 \\ \hline
\textbf{sfrb2} & 31 & 31 & ... & 31 \\ \hline
\textbf{sfra1} & 30 & 30 & ... & 31 \\ \hline
\textbf{b0} & 2146808960 & 2139742848 & ... & 2137319936 \\ \hline
\textbf{b1} & -2146766848 & -2117223040 & ... & -1320936704 \\ \hline
\textbf{Exp. b2} & 2146809212 & 2139743042 & ... & 2137320087 \\ \hline
\textbf{Exp. a1} & -2146766836 & -2117222972 & ... & -1320936459 \\ \hline
\textbf{Exp. a2} & 2146134777 & 2132002436 & ... & 2127156526 \\ \hline
\textbf{Exp. sfra2} & 31 & 31 & ... & 31 \\ \hline
\textbf{Exp. sfrb0} & 31 & 31 & ... & 31 \\ \hline
\textbf{Exp. sfrb1} & 30 & 30 & ... & 31 \\ \hline
\textbf{Exp. sfrb2} & 31 & 31 & ... & 31 \\ \hline
\textbf{Exp. sfra1} & 30 & 30 & ... & 31 \\ \hline
\textbf{Exp. b0} & 2146809212 & 2139743042 & ... & 2137320087 \\ \hline
\textbf{Exp. b1} & -2146766836 & -2117222972 & ... & -1320936459 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance b2 & $\pm$2,5200e+02 \\ \hline
Tolerance a1 & $\pm$5,0000e+02 \\ \hline
Tolerance a2 & $\pm$2,0000e+02 \\ \hline
Tolerance sfra2 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance sfrb0 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance sfrb1 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance sfrb2 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance sfra1 & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance b0 & $\pm$2,5200e+02 \\ \hline
Tolerance b1 & $\pm$5,0000e+02 \\ \hline
\end{XtoCtabular}

\begin{XtoCtabular}{Test statistics}
Min CPU cycles & 8601 \\ \hline
Max CPU cycles & 9631 \\ \hline
Avg CPU cycles & 9425 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
