\XtoCVerification{LookupTable1D Float32 CPU TMS320F28379D}
\begin{tabular}{l l}
\textbf{Date of Test} & 2026-06-22 \\
\textbf{Target controller} & TMS320F28379D \\
\end{tabular}
\vspace{1ex}
\XtoCTestCase{Inport test}{1}
Inport test for General block LookupTable1D.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|c|c|X[c]|c|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=5]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & ... & 67 \\ \hline
\textbf{CPU cycles} & 71 & 71 & ... & 96 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Inputs} \\ \hline
\textbf{x (DSP)} & -1.2 & -1.164 & ... & 1.2 \\ \hline
\textbf{x} & -1.2 & -1.164 & ... & 1.2 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Parameters} \\ \hline
\textbf{TableData} & \SetCell[c=4]{c}[1x257] \\ \hline
\textbf{DimX} & \SetCell[c=4]{c}257 \\ \hline
\textbf{x\_min} & \SetCell[c=4]{c}-0.8 \\ \hline
\textbf{x\_max} & \SetCell[c=4]{c}0.7 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=5]{l} \textit{Outputs} \\ \hline
\textbf{Out} & 1.04 & 1.04 & ... & -0.91 \\ \hline
\textbf{Exp. Out} & 1.04 & 1.04 & ... & -0.91 \\ \hline
\textbf{Out (DSP)} & 1.04 & 1.04 & ... & -0.91 \\ \hline
\textbf{Exp. Out (DSP)} & 1.04 & 1.04 & ... & -0.91 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance Out & $\pm$1,8626e-07 ($\pm$400 LSB) \\ \hline
\end{XtoCtabular}

\begin{XtoCtabular}{Test statistics}
Min CPU cycles & 71 \\ \hline
Max CPU cycles & 108 \\ \hline
Avg CPU cycles & 96 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
\XtoCTestCase{Conversion test}{1}
Conversion test for General block LookupTable1D.

\vspace{1em}
\begin{tblr}{width=\textwidth, colspec={|c|X[c]|X[c]|X[c]|}}
\hline
\SetRow{lightgray} \SetCell[c=4]{l} \textbf{Test results} \\ \hline
\textbf{Time step} & 1 & 2 & 3 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=4]{l} \textit{Mask parameters} \\ \hline
\textbf{TableData} & [1x17] & [1x33] & [1x65] \\ \hline
\textbf{DimX} & 17 & 33 & 65 \\ \hline
\textbf{x\_min} & -0.8 & -0.8 & -0.8 \\ \hline
\textbf{x\_max} & 0.7 & 0.7 & 0.7 \\ \hline
\SetRow{lightgray!50} \SetCell[c=4]{l} \textit{Controller parameters} \\ \hline
\textbf{gainX} & 10.667 & 21.333 & 42.667 \\ \hline
\textbf{offsetX} & -0.8 & -0.8 & -0.8 \\ \hline
\textbf{Table} & [1x17] & [1x33] & [1x65] \\ \hline
\textbf{dimX} & 16 & 32 & 64 \\ \hline
\textbf{Exp. gainX} & 10.667 & 21.333 & 42.667 \\ \hline
\textbf{Exp. offsetX} & -0.8 & -0.8 & -0.8 \\ \hline
\textbf{Exp. Table} & [1x17] & [1x33] & [1x65] \\ \hline
\textbf{Exp. dimX} & 16 & 32 & 64 \\ \hline
\end{tblr}
\vspace{1ex}

\begin{XtoCtabular}{Test settings}
Tolerance gainX & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance offsetX & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance Table & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
Tolerance dimX & $\pm$0,0000e+00 \\ \hline
\end{XtoCtabular}
